МоДУЛЬНОЕ ЗДАНИЕ №2

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|  |  |
| --- | --- |
| Количество модулей | 2 |
| Длина | 6 м |
| Ширина | 4.8 м |
| Высота | 2.50 м |
| Внешняя отделка | Оцинкованный профлист С8, толщина 0.45 мм |
| Силовой каркас | Холодно-гнутый профиль, окрашенный синей эмалью, размеры 120х50х3 мм |
| Угловые несущие стойки | Угол усиленный, размеры 90х90х3 мм |
| Обрешетка внутреннего второстепенного каркаса | Брус, размеры 40х100 мм |
| Половые и потолочные лаги | Брус, размеры 40х100 мм |
| Дно | Доска обрезная, размеры 25х100 мм |
| Утепление стен, пола и потолка | Утеплитель рулонного типа URSA, KNAUF, ISOVER толщина 50 мм |
| Пол чистовой | ДСП, толщина 16 мм |
| Пароизоляция пола, потолка и стен | ПВХ пленка, с двух сторон от утеплителя, толщина 80 мкр |
| Кровля | Плоская сварная, выполнена из стального листа, толщина 1 мм., швы обработаны мастикой, покрыта грунтом или суриком |
| Дверь входная | Оргалитовая ДГ 21-09, снаружи обита оцинкованым листом, размер 0,8х2 м., врезной замок + комплект ключей |
| Дверь межкомнатная | Оргалитовая ДГ 21-09, размер 0,8х2.0 м |
| Окно | Деревянное с двойным остеклением, размер 0,9х1.1 м |

Выбранный модуль соответствует всем правилам сборки и служит 10 - 15 лет. Данное здание состоит из 2 контейнеров, также модуль имеет тамбур. Начальная цена 115500.